DLS102 10” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

【용도】
10" 2-WAY 패시브 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장등에서 사용이 가능하며 공연부터 스피치에 이르기까지 다양한 용도를 위해 설계된 스피커 시스템으로 사용의 편리함과 이동의 용이성 그리고 고품질의 사운드 퀄리티와 우수한 출력이 특징입니다. 또한 디퍼렌셜 드라이브 기술과 페라이트 드라이버를 적용하여 고출력과 넓은 주파수 대역폭, 낮은 왜율을 자랑하는 스피커로서 저주파수와 고주파수 드라이버를 모두 갖추고 있으며 넓은 커버리지, 왜곡 감소, 부드러운 주파수 응답을 제공 합니다.

【특성】

◆ 10“ 2-WAY SPEAKER SYSTEM

◆ 지향성 변경을 위해 혼이 회전가능

◆ 견고한 다목적 인클로저 마감

◆ 컴팩트하고 모던한 디자인

◆ 프로그레시브 트랜지션 고음역대 웨이브가이드로 커버리지 컨트롤, 낮은 왜율,

부드러운 주파수 응답성 창출

◆ 90° x 40° 커버리지

◆ 보호 스크린과 단단한 16 게이지 스틸 그릴

◆ SonicGuard™ 로 고음역대 드라이버의 소리를 공연에 지장없이 보호

◆ 중음역대의 위상 캔슬기능으로 중음역대의 사운드 및 커버리지 향상

DLS102 10” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

Specifications
Type	10“ 2-Way Passive System
Frequency Range (-10dB)	60Hz to 20KHz
Power Handling (AES)	350W
Impedance	8Ω
Sensitivity ( 1W @ 1m)	95dB SPL
Maximum SPL	119dB SPL
Horizontal Coverage Angle	90°
Vertical Coverage Angle	40°
Low Frequency Driver	10" Woofer
High Frequency Driver	1" Compression Driver
Input Connectors	2 x speakon NL4
Dimension (H x W x D)	524 x 308 x 297mm
Weight	12.7kg