DUAL 6.5“ 2-WAY SPEAKER SYSTEM

(1) 용  도

학교 및 공공시설의 방송용도 공연 및 문화시설의 음향전달용

(2) 기  능

본 제품은 현대의 음향환경이 요구하는 감도, 주파수 응답성, 출력핸들링을 모두 제공하기위해 디자인되어 있으며 넉넉한 출력과 대역폭으로 시끄러운 음악을 자연스럽게 조용한 스피치를 명료하게 만들어 주며 높은 성능과 편리한 컨트롤 뛰어남 음질이 필요한 곳에 최적화 된 솔루션이 됩니다.

(3) 사  양

TYPE	:	DUAL 6.5” 2-way Passive system
Frequency Response	:	65Hz – 19kHz(-10dB)
Power handling program	:	250W
Impedance	:	16Ω
Sensitivity (1W/1m)	:	92dB
Maximum SPL	:	115dB
Horzontal Coverage Angle	:	60°
Vertical Coverage Angle	:	60°
LF Driver	:	6.5“ x 2 Woofer
HF Driver	:	1“ Compression Driver
Dimension (HxWxD)	:	486 x 190 x 210mm
Weight	:	7kg