DLS622 DUAL 6.5” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

【용도】
DUAL 6.5" 2-WAY 패시브 스피커로서 수평, 수직방향으로 자유롭게 설치할 수 있으며 지향 특성을 실현하여 높은 주파수를 재생하며 다양한 용도를 위해 설계된 스피커 시스템으로 사용의 편리함과 이동의 용이성 그리고 고품질의 사운드 퀄리티와 우수한 출력이 특징입니다. 또한 디퍼렌셜 드라이브 기술과 페라이트 드라이버를 적용하여 고출력과 넓은 주파수 대역폭, 낮은 왜율을 자랑하는 스피커로서 저주파수와 고주파수 드라이버를 모두 갖추고 있으며 넓은 커버리지, 왜곡 감소, 부드러운 주파수 응답을 제공 합니다.

【특성】

◆ Dual 6.5“ 2-WAY SPEAKER SYSTEM

◆ 견고한 다목적 인클로저 마감

◆ 컴팩트하고 모던한 디자인

◆ 프로그레시브 트랜지션 고음역대 웨이브가이드로 커버리지 컨트롤, 낮은 왜율,

부드러운 주파수 응답성 창출

◆ 보호 스크린과 단단한 16 게이지 스틸 그릴

◆ SonicGuard™ 로 고음역대 드라이버의 소리를 공연에 지장없이 보호

◆ 중음역대의 위상 캔슬기능으로 중음역대의 사운드 및 커버리지 향상

DLS622 DUAL 6.5” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

Specifications
Type	DUAL 6.5“ 2-Way Passive System
Frequency Range (-10dB)	65Hz to 19KHz
Power Handling (AES)	250W
Impedance	16Ω
Sensitivity ( 1W @ 1m)	92dB SPL
Maximum SPL	115dB SPL
Horizontal Coverage Angle	60°
Vertical Coverage Angle	60°
Low Frequency Driver	6.5" x 2 Woofer
High Frequency Driver	1" Compression Driver
Dimension (H x W x D)	486 x 190 x 210mm
Weight	7kg