8“ LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

(1) 용  도

학교 및 공공시설의 방송용도 공연 및 문화시설의 음향전달용

(2) 기  능

본 제품은 라인어레이 스피커로 매우 컴팩트 하지만 모든 주파수 범위에서 부드러운 사운드 분산을 제공하도록 설계되어있고 현대의 음향환경이 요구하는 감도, 주파수 응답성, 출력핸들링을 모두 제공 하기 위해 디자인되어 있으며 높은 성능과 편리한 컨트롤 뛰어남

(3) 사  양

Power handling program	:	300W
Nominal impedance	:	8 ohm
Frequency response	:	60Hz – 20kHz (-10dB)
Sensitivity (1W/1m)	:	94dB
Sensitivity Max (1W/1m)	:	119dB
Coverage	:	90° x 10°
HF Driver	:	1“ Compression driver
LF Driver	:	8“ Woofer
Dimensions(HxWxD)	:	253 x 604 x 364mm
Net Weight	:	15kg