DLS8LA 8” LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

【용도】
8" LINE ARRAY 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 체육관, 회의실등에 사용이 적합하며 공연부터 스피치용에 이르기까지 다양한 용도를 위해 설계된 고품질의 사운드 퀄리티와 우수한 출력이 특징이며 고정밀 네트워크를 채택하여 피드백 현상의 최소화 및 스피커 코일 번아웃 현상의 억제가 가능하며 안정적이며 깨끗하고 강력한 사운드 구현과 완벽한 회로를 구성합니다.

【특성】

◆ 8“ LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

◆ 8” 고성능 저음 드라이버가 장착

◆ 1” 고출력 티타늄 트위터가 웨이브가이드에 장착

◆ Line array에 필요한 고음역의 선음원을 형성

◆ 프리미엄 그레이드 15T 자작나무 인클로저

◆ 90° 의 넓은 수평 범위

◆ 컴팩트하고 모던한 디자인

◆ 각 스피커의 상/하 각도 조정에 따라 최대 16대까지 설치하여 전체 스피커 어레이의

지향각도가 결정

◆ 수직 방향으로 0°에서 10°까지 1°단위로 각도의 설정이 가능

◆ 보호 스크린과 단단한 16 게이지 스틸 그릴

◆ Subwoofer (DLS15LAS)와 Flying combinations 구성

◆ 간단하고 빠른 설치를 위한 통합 장비 시스템

DLS8LA 8” LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

Specifications
Type	8“ Line Array Speaker System
Frequency Range (-10dB)	60Hz to 20KHz
Power Handling (AES)	300W
Impedance	8Ω
Sensitivity ( 1W @ 1m)	94dB SPL
Maximum SPL	119dB SPL
Horizontal Coverage Angle	90°
Vertical Coverage Angle	10°
Low Frequency Driver	8" Woofer
High Frequency Driver	1" Compression Driver
Dimension (H x W x D)	253 x 604 x 364mm
Weight	15kg