DLS15LAS 15” LINE ARRAY SUBWOOFER SYSTEM

【용도】
15" LINE ARRAY SUBWOOFER 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 체육관, 회의실등에 사용이 적합하며 공연부터 스피치용에 이르기까지 다양한 용도를 위해 설계된 고품질의 사운드 퀄리티와 우수한 출력이 특징이며 고정밀 네트워크를 채택하여 피드백 현상의 최소화 및 스피커 코일 번아웃 현상의 억제가 가능하며 안정적이며 깨끗하고 강력한 사운드 구현과 완벽한 회로를 구성합니다.

【특성】

◆ 15“LINE ARRAY SUBWOOFER SPEAKER SYSTEM

◆ 15“의 디퍼렌셜 드라이브 우퍼로 확장된 저음역 출력

◆ 저음역 재생을 위한 고출력 시스템

◆ 견고한 다목적 인클로저 마감

◆ 낮은 왜율과 고출력을 위한 대형 방출구

◆ 리버스 어레이로 점진적인 카디오이드 서브우퍼설정 가능

◆ 보호 스크린과 단단한 16 게이지 스틸 그릴

◆ 디퍼렌셜 드라이브, 네오디뮴 자석 듀얼 보이스 코일 등 진보된 기술제품

◆ 그라운드 스택이나 서스팬드의 경우 모두 독립적 사용이 가능

◆ 낮은 전력으로 높은 출력을 가능하게 하는 높은 감도

DLS15LAS 15” LINE ARRAY SUBWOOFER SYSTEM

Specifications
Type	15“ Line Array Subwoofer System
Frequency Range (-10dB)	45Hz to 500Hz
Power Handling (AES)	700W
Impedance	8Ω
Sensitivity ( 1W @ 1m)	95dB SPL
Maximum SPL	127dB SPL
Low Frequency Driver	15" Woofer
Dimension (H x W x D)	510 x 604 x 544mm
Weight	33.6kg